**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 15 января 2021 г. N 9**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА**

**ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВОГО ИЛИ ПРЕДСМЕННОГО**

**КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

В соответствии с [пунктом 2 статьи 20](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3E44690C32128BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC7B50307767982B6DD329FB12BCC41181850FWCZBH) Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2018, N 45, ст. 6841) и [пунктом 1](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3E4B6D0C31138BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC71573228628D3A35DF2EE30CBADC0D8387W0ZCH) Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2019, N 1, ст. 10), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#Par28) организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г.

Министр

В.Г.САВЕЛЬЕВ

Утвержден

приказом Минтранса России

от 15 января 2021 г. N 9

**ПОРЯДОК**

**ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВОГО ИЛИ ПРЕДСМЕННОГО**

**КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

1. Порядок организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств (далее - Порядок) устанавливает требования к организации и проведению предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств (далее - контроль) с целью исключения выпуска на линию технически неисправных транспортных средств.

2. Порядок обязателен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющих перемещение лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями) <1> (далее - субъекты транспортной деятельности).

--------------------------------

<1> [Пункт 2 статьи 20](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3E44690C32128BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC7B523A7767982B6DD329FB12BCC41181850FWCZBH) Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

3. Контроль проводится во время подготовки транспортного средства к выполнению водителем или группой водителей одного или нескольких рейсов в течение одного или нескольких рабочих дней с оформлением одного путевого листа.

4. Контроль проводится в любой промежуток времени, необходимый для определения технического состояния транспортного средства и ограниченный временем въезда транспортного средства на парковку (парковочное место), предназначенную для стоянки транспортного средства по возвращении из рейса и окончании смены водителя транспортного средства (далее - парковка), до выезда транспортного средства с парковки.

5. При сменной работе водителей на одном транспортном средстве контроль проводится до начала рейса или смены (рабочего дня) водителя транспортного средства, который первым выезжает с парковки.

6. Контроль осуществляется работником субъекта транспортной деятельности либо работником сторонней организации или привлекаемым для проведения контроля индивидуальным предпринимателем. Работники или индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем пункте, осуществляющие контроль, должны соответствовать профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в [абзаце первом пункта 2 статьи 20](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3E44690C32128BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC7B523A7767982B6DD329FB12BCC41181850FWCZBH) Федерального закона "О безопасности дорожного движения", устанавливаемым Минтрансом России в соответствии с [пунктом 2 статьи 20](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3E44690C32128BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC7B523A7767982B6DD329FB12BCC41181850FWCZBH) Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", предъявляемым к контролеру технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта или контролеру технического состояния транспортных средств городского наземного электрического транспорта.

7. При проведении контроля должны быть проверены:

1) исправность:

тормозной системы (включая манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных приводов, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного средства);

рулевого управления;

стеклоомывателей;

колес (кроме трамвая);

шин (кроме трамвая);

звукового сигнала;

тахографа (если обязательность его установки предусмотрена законодательством Российской Федерации) <2>;

--------------------------------

<2> [Пункт 1 статьи 20](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3E44690C32128BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC7B513A7767982B6DD329FB12BCC41181850FWCZBH) Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

аппаратуры спутниковой навигации (если обязательность ее установки предусмотрена законодательством Российской Федерации) <3>;

--------------------------------

<3> [Пункты 1](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3F436E0D32148BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC7851397C33CC646C8F6CA801BDC411838313C803C5W3ZAH) и [2](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3F436E0D32148BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC7851397C32CB646C8F6CA801BDC411838313C803C5W3ZAH) постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 35, ст. 4037; 2016, N 47, ст. 6640).

устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб (если обязательность его (ее) установки предусмотрена законодательством Российской Федерации) <4>;

--------------------------------

<4> [Пункт 13.1](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3E416E0A3B168BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC78573F7767982B6DD329FB12BCC41181850FWCZBH) технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (TP ТС 018/2011), принятому решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15 декабря 2011 г.; является обязательным для Российской Федерации со 2 августа 2014 г. в соответствии с [Договором](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3E446B0E37108BB9C6190B5A31FB83DF6E79E474503F6233CF713ADE2AWFZCH) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommissing.org, 5 июня 2014); ратифицированным Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3C45600B33148BB9C6190B5A31FB83DF6E79E474503F6233CF713ADE2AWFZCH) от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст. 5310)) (далее - Технический регламент).

2) исправность предусмотренных конструкцией транспортного средства:

замков дверей кузова или кабины, запоров бортов грузовой платформы, запоров горловин цистерн и пробок топливных баков (кроме транспортных средств городского наземного электрического транспорта);

устройств фиксации подушки и спинки водительского сиденья;

устройств обогрева и обдува стекол;

тягово-сцепного устройства, а также страховочных тросов (цепей);

держателя запасного колеса (кроме трамвая);

фиксаторов транспортного положения опор полуприцепов (при наличии);

3) наличие предусмотренных конструкцией транспортного средства:

индикации на щитке приборов, свидетельствующей о неисправности, влияющей на безопасность дорожного движения (проверяется при работающем двигателе);

стекол и обзорности с места водителя;

зеркал заднего вида и их креплений;

заднего защитного устройства, грязезащитных фартуков и брызговиков;

ремней безопасности (если обязательность их установки предусмотрена законодательством Российской Федерации) <5> и (или) подголовников сидений и их работоспособность;

--------------------------------

<5> [Приложение N 2](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3E416E0A3B168BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC7851397437C0646C8F6CA801BDC411838313C803C5W3ZAH) к Техническому регламенту.

4) работоспособность в установленном режиме:

стеклоочистителей;

внешних световых приборов и световозвращателей;

5) герметичность систем, узлов и агрегатов транспортного средства, в том числе системы выпуска отработавших газов, а также дополнительно устанавливаемых на транспортное средство гидравлических устройств;

6) укомплектованность медицинской аптечкой, огнетушителем и противооткатными упорами (для грузовых транспортных средств и автобусов);

7) отсутствие внесенных в конструкцию транспортного средства изменений в нарушение установленного порядка, предусмотренного [разделом 4 главы V](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3E416E0A3B168BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC7851397835C1646C8F6CA801BDC411838313C803C5W3ZAH) Технического регламента, в части газобаллонного оборудования, кузовов транспортных средств, бортов грузовой платформы (для грузовых транспортных средств), дополнительных сидений, фар ближнего света, противотуманных фар (при наличии) и дневных ходовых огней (при наличии);

8) отсутствие установленных на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) без соответствующего разрешения, а также незаконно нанесенных на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб;

9) дополнительно для транспортных средств городского наземного электрического транспорта:

состояние и крепление колесных пар и трамвайных тележек (для трамвая);

соответствие силы тока утечки предельно допустимым значениям;

исправность токоприемников, тяговых двигателей, вспомогательных электрических машин, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, вспомогательных цепей, аккумуляторной батареи, контрольно-измерительных приборов электрического оборудования.

8. При наличии конструктивных особенностей специальных и специализированных транспортных средств, а также при проведении контроля в отношении троллейбусов дополнительно должны быть проверены работоспособность, состояние и исправность систем, механизмов, агрегатов, узлов и деталей, характерных для данных типов транспортных средств, влияющих на безопасность движения транспортных средств, на соответствие требованиям, установленным [пунктами 14](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3E416E0A3B168BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC78513A7937CB646C8F6CA801BDC411838313C803C5W3ZAH) - [27](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3E416E0A3B168BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC78513A7A34C0646C8F6CA801BDC411838313C803C5W3ZAH) приложения N 8 к Техническому регламенту.

9. Субъект транспортной деятельности должен вести учет прохождения контроля. Журнал регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств (далее - журнал) должен содержать следующие реквизиты:

1) наименование марки, модели транспортного средства;

2) государственный регистрационный номер транспортного средства;

3) фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего контроль;

4) дату, время проведения контроля;

5) показания одометра (полные километры пробега) при проведении контроля;

6) отметку о прохождении контроля (пройден или не пройден);

7) подпись лица, проводившего контроль.

10. Журнал ведется на бумажном или электронном носителе.

11. В случае ведения журнала в электронном виде внесенные в него сведения заверяются электронной подписью в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3E446E0834138BB9C6190B5A31FB83DF6E79E474503F6233CF713ADE2AWFZCH) от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" <6>.

--------------------------------

<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2020, N 24, ст. 3755.

12. В журнале допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих особенности осуществления перевозок автомобильным транспортом или городским наземным электрическим транспортом.

13. В случае если при контроле не выявлены несоответствия требованиям, перечисленным в [пунктах 7](#Par41) - [8](#Par88) настоящего Порядка, сведения о пройденном контроле указываются в путевом листе в соответствии с порядком заполнения путевых листов, утверждаемым Минтрансом России в соответствии с [частью 1 статьи 6](consultantplus://offline/ref=54EA283F7C4D7E0648C6446CA642070F3E446E08301D8BB9C6190B5A31FB83DF7C79BC7851397C36CD646C8F6CA801BDC411838313C803C5W3ZAH) Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" <7>, на основании записи о пройденном контроле, внесенной в журнал.